|  |
| --- |
| TRACKER488船型 |
| 全船5052镁铝合金船用铝板，船身2.5mm尾板双层3.0mm |
| 尺寸：4880\*1800\*520 |
|  |
| **单船配置** |
| **名称** | **数量** |
| Running 488 | 1 |
| 救生衣 | 2 |
| 船衣 | 1 |
| 多功能操作台 | 1 |
| USB充电口 | 2 |
| 活鱼箱增氧泵 | 1 |
| 电量表 | 1 |
| 充电器 | 1 |
| 活水舱进水泵 | 1 |
| 自动排水泵 | 1 |
| 驾驶椅 | 2 |
| 揽胜桩 | 4 |
| 电瓶仓 | 1 |
| 活鱼舱 | 1 |
| 储物舱 | 1 |
| 钓鱼椅 | 1 |
| 地毯（全船） |  |
| 船体喷漆（全船） |  |
| 聚氨酯发泡阻燃防沉设计  |  |
| 全船电路+电路保险 |  |
| **动力配置** |
| **名称** | **数量** | **价格** |
| 海伯R300中操 | 1 |  |
| 12V 110Ah铅酸电池 | 4 |  |
| 海伯54D级前控 | 1 |  |
| 12V110Ah铅酸电池 | 1 |  |
| 充电器 | 1 |  |
|  |
| 注意： |
| 一、本公司会定期给路亚艇进行常规维护。 |
| 二、供货时必须提供路亚艇出场船检证。 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |