|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRACKER488船型 | | | |
| 全船5052镁铝合金船用铝板，船身2.5mm尾板双层3.0mm | | | |
| 尺寸：4880\*1800\*520 | | | |
|  | | | |
| **单船配置** | | | |
| **名称** | **数量** | | |
| Running 488 | 1 | | |
| 救生衣 | 2 | | |
| 船衣 | 1 | | |
| 多功能操作台 | 1 | | |
| USB充电口 | 2 | | |
| 活鱼箱增氧泵 | 1 | | |
| 电量表 | 1 | | |
| 充电器 | 1 | | |
| 活水舱进水泵 | 1 | | |
| 自动排水泵 | 1 | | |
| 驾驶椅 | 2 | | |
| 揽胜桩 | 4 | | |
| 电瓶仓 | 1 | | |
| 活鱼舱 | 1 | | |
| 储物舱 | 1 | | |
| 钓鱼椅 | 1 | | |
| 地毯（全船） |  | | |
| 船体喷漆（全船） |  | | |
| 聚氨酯发泡阻燃防沉设计 |  | | |
| 全船电路+电路保险 |  | | |
| **动力配置** | | | |
| **名称** | | **数量** | **价格** |
| 海伯R300中操 | | 1 |  |
| 12V 110Ah铅酸电池 | | 4 |  |
| 海伯54D级前控 | | 1 |  |
| 12V110Ah铅酸电池 | | 1 |  |
| 充电器 | | 1 |  |
|  | | | |
| 注意： | | | |
| 一、本公司会定期给路亚艇进行常规维护。 | | | |
| 二、供货时必须提供路亚艇出场船检证。 | | | |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |